О коннекторах.

На материнской плате располагаются площадка для подключения коннекторов. Разные коннекторы выполняют разные функции.

Бывают два типа площадок подключения: малые и широкие. Широкая площадка более удобная и имеет названия или разметки. Малая площадка обычно не имеет названий и разобраться что куда подключать имеется возможным либо через инструкции, либо имея инструмент Мультиметр или же по-другому еще называют “Цешка”.

То, что подключается на эту площадку являются коннекторами.

Есть 4 типа коннектора:

1. Power Switch.
2. Reset Switch.
3. Power Led.
4. HDD Led.

Выглядят эти коннекторы как небольшие пластмассовые “колодки” с двумя проводами (2 “пина”), один из них — плюс, другой — минус.

**Отличия между Power Switch и Reset Switch**

Эти два коннектора отвечают за включение и выключение ПК посредством нажатия на кнопки на передней панели системного блока. Конкретно это делает Power Switch - 1 нажатие на кнопку включает, 2 нажатие выключает компьютер. У Reset Switch задача немного другая – при едином нажатии компьютер перезагружается.

Yelemanov Temirlan.